**ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ г. Липецк, ул. 9 мая 67 а, ул. Фрунзе,1 Тел./Ф.; 25-12-95,31-61-11, 77-54-64, 39-79-10**

**e-mail: lzpm-l@yandex.ru**

**сайт: www.lz-profmet.ru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **Оцинк.** | **Полимер** |
| **Металлочерепица «Монтеррей», Супермонтеррей», «Монтеррей Люкс -350», «Монтеррей Люкс-250»,**  **«Монтеррей Аква -10», «Монтеррей Аква-20»** | кв.м. |  | **0,4**  **0,45**  **0,5** |
| **Металлочерепица «Каскад»** | кв.м. |  | **0,4**  **0,45**  **0,5** |
| **Профнастил С6**  **общ. ширина 1,23м – раб. ширина 1,155м**  **до 8м** | м.п | **0,4**  **0,45**  **0,5**  **0,55** | **0,4**  **0,45**  **0,5** |
| **Профнастил С8**  **общ. ширина 1,20 м – раб. ширина 1,15м до 8м** | м.п | **0,35**  **0,4**  **0,45**  **0,5** | **0,35**  **0,4**  **0,45**  **0,5** |
| **Профнастил С10**  **общ. ширина 1,16м – раб. ширина 1,10м до 8м до 8 м** | м.п | **0,35**  **0,4**  **0,45**  **0,5** | **0,35**  **0,4**  **0,45**  **0,5** |
| **Профнастил С20**  **общ. ширина 1,16м – раб. ширина 1,10м до 11м** | м.п | **0,35**  **0,4**  **0,45**  **0,5** | **0,35**  **0,4**  **0,45**  **0,5** |
| **Профнастил С21**  **общ. ширина 1,05м – раб. ширина 1,0м до 11м** | м.п | **0,35**  **0,4**  **0,45**  **0,5**  **0,7** | **0,35**  **0,4**  **0,45**  **0,5**  **0,7** |
| **Профнастил НС35 до 11м**  **общ. ширина 1,08м – раб. ширина 1,0м** | м.п | **0,35**  **0,4**  **0,45**  **0,5**  **0,7** | **0,35**  **0,4**  **0,45**  **0,5**  **0,7** |
| **Профнастил С44**  **до 11м**  **общ. ширина 1,047м – раб. ширина 1,0м** | м.п. | **0,6**  **0,7**  **0,8** | **0,6**  **0,7**  **0,8** |
| **Профнастил НС44**  **до 11 м**  **общ. Ширина 1,06м – раб. ширина 1,0м** | м.п. | **0,4**  **0,45**  **0,5**  **0,6**  **0,7**  **0,8** | **0,4**  **0,45**  **0,5**  **0,6**  **0,7**  **0,8** |
| **Профнастил Н60 до 11м**  **общ. ширина 0,902м – раб. ширина 0,845м** | м.п | **0,4**  **0,45**  **0,5**  **0,6**  **0,7**  **0,8** | **0,4**  **0,45**  **0,5**  **0,6**  **0,7**  **0,8** |
| **Профнастил Н75 до 11м**  **общ. ширина 0,8м – раб. ширина 0,75м** | м.п | **0,7**  **0,8**  **0,9** | **0,7**  **0,8**  **0,9** |
| **Профнастил Н114**  **До 11 м**  **общ. ширина 0,65м – раб. ширина 0,6м** | м.п. | **0,7**  **0,8**  **0,9**  **1,0** | **0,7**  **0,8**  **0,9**  **1,0** |
| **Лист гладкий 1,25\*2,5**  **Лист гладкий 1,25\*2,5 с защитной пленкой** | шт | **Уточняйте** | **Уточняйте** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уплотнитель «Монтеррей», «Каскад» коньковый** | шт | **Уточняйте** |
| **Уплотнитель «НС21», «НС35»,«С44», «НС44»,**  **«Н60», «Н75», «Н114»** | шт | **Уточняйте** |
| **Уплотнитель универсальный** 30\*40-2м самоклеющийся | шт | **Уточняйте** |